|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Описание сооружения** |
| 1. | Скважина № 2505 (д. Верх-Потка) | Труба стальная диаметром 159 мм; глубина – 100 м. |
| Павильон скв. № 2505(д. Верх-Потка) | Прямоугольный в плане площадью 3 м2, стены - кирпич, перекрытие – железобетон, кровля - шифер. |
| 2. | Водонапорная башня (д. Верх-Потка) | Круглая в плане, стены - металлические, высота башни 9 м, емкость бака 25 м3. |
| 3. | Скважина № 4019 (д. Верх-Потка) | Труба стальная диаметром 159 мм; глубина – 95 м. |
| Павильон скв. № 4019 (д. Верх-Потка) | Квадратный в плане площадью 6 м2 , стены - бревенчатые, перекрытие – деревянное, кровля - шиферная. |
| 4. | Водонапорная башня (д. Верх-Потка) | Круглая в плане, стены - металлические, высота башни 9 м, емкость бака 25 м3. |
| 5. | Скважина № 1  (с. Тойкино) | Труба стальная диаметром 250 мм; глубина – 100 м. |
| Павильон скв. № 1 | Прямоугольный в плане площадью 16,58 м2, стены - кирпич, перекрытие – железобетон, кровля - рулонная 2 слоя. |
| 6. | Водонапорная башня (с. Тойкино) | Круглая в плане, стены - металлические, высота башни 11 м, емкость бака 25 м3. |
| 7. | Скважина № 4008  (д. Развилы) | Труба стальная диаметром 159 мм; глубина – 65 м. |
| Прямоугольный в плане площадью 9 м2, стены - кирпич, перекрытие – железобетон, кровля - рулонная 2 слоя. |
| 8. | Водонапорная башня (д. Развилы) | Круглая в плане, стены - металлические, высота башни 9 м, емкость бака 25 м3. |

Утверждаю А.Н. Попов

Глава Тойкинского сельского поселения

Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений